**Alva Pro Ø300mm u/dæmp HF sensor**

Robust og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur med let konisk ramme og hvælvet skærm. Flot lysfordeling, hvor den ønskede lysfarve kan indstilles med dip switch: 3000K (WW) – 4000K (NW)

Godkendt til fælles adgangsveje

Til påbygning

Frontring og armaturhus i brandhæmmende PC

Skærm i brandhæmmende PC

Mål: Ø300x88mm

Farve: Armaturkant hvid RAL9016

Lysegenskaber: 12W 3000K 1290Lm – 12W 4000K 1375Lm - alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: u/dæmp m/HF sensor. HF varianten har master-slave funktion hvor der kan kobles op til 10 armaturer uden sensor på master varianten med sensor

Levetid: 50.000 timer L80/B10, 80.000 timer L80/B20

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3-polet sløjfbar klemrække

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP66

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år