**Alva Pro Ø350mm HF sensor og vågelys**

Robust og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur med let konisk ramme og hvælvet skærm. Flot lysfordeling, hvor den ønskede lysfarve kan indstilles med dip switch: 3000K (WW) – 4000K (NW)

Godkendt til fælles adgangsveje

Til påbygning

Frontring og armaturhus i brandhæmmende PC

Skærm i brandhæmmende PC

Mål: Ø350x103 mm

Farve: Armaturkant hvid RAL9016

Lysegenskaber: 20W 3000K 2120Lm – 20W 4000K 2170Lm - alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: m/HF sensor og vågelys. Har efter endt efterløbstid et reduceret vågelys på 10% eller 25% som kan indstilles med en efterløbstid 0 sek., 30 sek., 10 min eller permanent

Levetid: 50.000 timer L80/B10, 80.000 timer L80/B20

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3-polet sløjfbar klemrække

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP66

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år