**Boost Max 100W**

Højtydende og robust professionel LED projektør i slankt rektangulært design med let rundede kanter. Er sikret mod indtrængende vand og har effektiv mekanisk afkøling af lyskilderne samt indbygget overspændingsbeskyttelse

Til påbygning. Robust monteringsbeslag sikrer at armaturet ikke ændrer position ved f.eks. kraftig vind eller mekaniske påvirkninger

Armaturhus i formstøbt aluminium

Skærm i hærdet glas

Mål: 402x377x62 mm

Farve: Sort RAL9011

Lysegenskaber: 100W 4000K 14160Lm – SDCM<6 CRI80

Lysspredning: 90°

Kipbar: Ja

Styring: u/dæmp

Levetid: 50.000 timer L90/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: 3 polet tilslutning. Leveres med 1000mm kabel med fri ende

Isolationsklasse: I

Overspændingsbeskyttelse: 10KV

Kapslingsklasse: IP66

Vandalklasse: IK08

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år