**Casa (halvskærm)**

Robust LED påbygningsarmatur i lækker finish med halvskærm. Cylindrisk armaturhus med lige kant og hvælvet skærm. Som standard med 3000K/4000K farveskift. Flot ensartet lysfordeling uden at blænde

Til både indendørs- og udendørsbrug. Godkendt til fælles adgangsveje

Til vægmontage. Nem og hurtig montering med kabelindgang fra både side eller bagfra

Kan på forespørgsel leveres med skumringsrelæ eller med HF sensor

Materiale: Armaturhus i trykstøbt aluminium. Skærm i UV stabil PC

Mål: Ø270x75 mm

Farve: Aluminiumgrå RAL9006, Antracitgrå RAL7016, Sort RAL9005, Hvid RAL9016.  
Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

Lysegenskaber: 10W 3000K/4000K 425Lm/495Lm – SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: u/dæmp, DALI. Alle drivere er flicker-fri

Levetid: 50.000 timer L80/B10 m. ikke-dæmpbar driver, 80.000 timer L80/B20 m. DALI driver

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I sløjfbar 3/5 polet indstiksklemme max 2,5mm²

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP65

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år