**Dava G2**

Elegant og slank pullert med cylindrisk armaturhus. Høj ydeevne og fremragende lysegenskaber muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af de højeste E-klasser selv ved stor armaturafstand. Nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse. Dava G2 er blevet optimeret og leveres nu med smart monteringsplade, i forlængelse af pullerthovedet, med påsat driver og dåse for nem og hurtig tilslutning.

Leveres som standard med DALI2, så belysningen kan dæmpes hvilket giver en yderligere energibesparelse.

Monteres på fundament i galvaniseret stål (bestilles separat) til nedgravning eller fastboltes direkte på fast underlag

Robust armaturhus i pulverlakeret sprøjtestøbt aluminium med seaside coating – korrosionsklasse C4 - sikrer lang levetid selv ved barske miljøforhold

Cylindrisk afskærmning i UV-stabil frosted PC med rotationssymmetrisk lysfordeling. Kan leveres med indlæg til asymmetrisk belysning

Mål: Ø118x1000mm

Farve: antracitgrå RAL7016 eller aluminiumgrå RAL9006

Lysegenskaber: Alle SDCM<3 CRI 80. 12W 3000/4000K 1200/1260Lm

Styring: DALI2. Driver er flicker- fri

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5 mm2 (ved brug af AP9 dåse kan kabler over 2,5 mm2 anvendes)

Overspændingsbeskyttelse: 10 KV

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år