**Dava G2**

Elegant og slank pullert med cylindrisk armaturhus. Høj ydeevne og fremragende lysegenskaber muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af de højeste E-klasser selv ved stor armaturafstand. Nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse. Dava G2 er blevet optimeret og leveres nu med smart monteringsplade, i forlængelse af pullerthovedet, med påsat driver og dåse for nem og hurtig tilslutning.

Leveres som standard uden dæmp. Kan på forespørgsel leveres med DALI2, så belysningen kan dæmpes hvilket giver en yderligere energibesparelse.

Monteres på fundament i galvaniseret stål (bestilles separat) til nedgravning eller fastboltes direkte på fast underlag

Robust armaturhus i pulverlakeret sprøjtestøbt aluminium med seaside coating – korrosionsklasse C4 - sikrer lang levetid selv ved barske miljøforhold

Cylindrisk afskærmning i UV-stabil frosted PC med rotationssymmetrisk lysfordeling. Kan leveres med indlæg til asymmetrisk belysning

Mål: Ø118x1000mm

Farve: antracitgrå RAL7016 eller aluminiumgrå RAL9006

Lysegenskaber: Alle SDCM<3 CRI 80

8W 3000/4000K 800/840Lm

12W 3000/4000K 1000/1050Lm

Styring: u/dæmp eller DALI2. Alle drivere er flicker- fri

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5 mm2 (ved brug af AP9 dåse kan kabler over 2,5 mm2 anvendes)

Overspændingsbeskyttelse: 10 KV

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år