**Davos Ø190 mm**

Stilren og veldesignet LED projektør med kuppelformet armaturhus til montering på mast – som lystræ. Justérbar lysvinkel. “Multi anti glare” effekt sikrer behagelig belysning med lav blænding. Velegnet til energibesparende målrettet belysning af pladser i byrummet eller til spotbelysning af f.eks. skulpturer

Til påbygning på mast

Armaturhus i trykstøbt aluminium

Skærm i hærdet glas

Mål: Ø190x300 mm

Farve: Aluminiumgrå RAL9006

Lysegenskaber: Alle SDCM<3 CRI 80  
25°: 30W 3000/4000K 2717/2890Lm – 50W 3000/4000K 4529/4818Lm  
40°: 30W 3000/4000K 2758/2925Lm – 50W 3000/4000K 4596/4890Lm  
60°: 30W 3000/4000K 2772/2935Lm – 50W 3000/4000K 4620/4910Lm -

Lysspredning: 25°/40°/60°

Kipbar: Ja - 180°. Rotérbar 360°

Styring: u/dæmp, DALI-2

Levetid: 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: Leveres med 6m kabel med fri ende

Isolationsklasse: Klasse I

Overspændingsbeskyttelse: 10KV/6KV

Kapslingsklasse: IP66

Vandalklasse: IK08

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år