**Diva – Fasedæmp/Fasedæmp m. Dim to Warm**

Eksklusiv cylindrisk LED indbygningsspot med en spredningsvinkel på 36°, kipbar med op til 23° i alle retninger. Leveres inkl. 3 polet sløjfbar monteringsdåse. Flot dæmpningsprofil helt ned til en spot ved både maximal og minimal lysmængde.

Godkendt til fælles adgangsveje

Til indbygning. Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget

Armaturhus i aluminium

Skærm i PC

Mål: Ø96x43,7 mm (hulmål: Ø83 mm)

Farve: Hvid RAL9016, sort RAL9005 eller børstet stål

Lysegenskaber:

* Fasedæmp: 8W 3000K 685Lm – SDCM<3 CRI 90
* Dim-to-Warm 8W 2000-3000K 460-685Lm – SDCM<3 CRI 90

Lysspredning: 36°

Kipbar: Op til 23° i alle retninger

Styring: Fasedæmp. Kan på forespørgsel leveres med Casambi

Levetid: 50.000 timer L90/B10

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3-polet fjederklemme. Sløjfbar op til 1.5mm² kabel

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP54

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år