**Diva – DALI-2 dæmp**

Eksklusiv cylindrisk LED indbygningsspot med en spredningsvinkel på 36°, kipbar med op til 23° i alle retninger. Flot dæmpningsprofil helt ned til en spot ved både maximal og minimal lysmængde. Justérbart forbrug som ændres via dip-switches på driveren. Leveres som standard på 8W.

Godkendt til fælles adgangsveje

Til indbygning. Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget

Armaturhus i aluminium

Skærm i PC

Mål: Ø96x43,7 mm (hulmål: Ø83 mm)

Farve: Hvid RAL9016, sort RAL9005 eller børstet stål

Lysegenskaber: 8W 3000K 685Lm – SDCM<3 CRI 90

Lysspredning: 36°

Kipbar: Op til 23° i alle retninger

Styring: DALI-2. Kan på forespørgsel leveres med Casambi

Levetid: 50.000 timer L90/B10

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: Ikke sløjfbar 4x0,75mm². Sløjfbar monteringsdåse kan tilkøbes.

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP54

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år