**Dsign skinnespot Ø100x211(302 inkl. adapter) mm**

Meget elegant og højtydende cylindrisk LED skinnespot. Flot ensartet lysdistribution og høj lysintensitet med momentan opstart og lang levetid

Til montering i 3-faset skinnesystem

Armaturhus i aluminium

Skærm i PC

Mål: Ø100x211(302 inkl. adapter) mm

Farve: Hvid RAL9016 eller sort RAL9005

Lysegenskaber: 30W 3000K 2730Lm – SDCM<3 CRI90

Lysspredning: 60° - på forespørgsel leveres med 24°

Kipbar: 90° og 350° rotérbar°

Styring: U/dæmp

Levetid: 50.000 timer L90/B10

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: I 3-faset skinnesystem

Isolationsklasse I

Kapslingsklasse IP20

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år