**Farmlux 1500mm påbygget/nedhængt**

Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med op til 158Lm/W. Armaturhus i ammoniakresistente materialer. Hurtig og nem installation med nettilslutning i armaturenderne. Armaturet er gennemfortrådet 5x1,5mm2

Til nedhængning eller påbygning

Armaturhus og skærm i ammoniakresistent polycarbonat (PC)

IP68 forskruninger i ammoniakresistent Nylon 66 (polyamid)

Heatsink/køleelement i aluminium

Mål: 1500x68x79 mm

Farve: Hvid RAL9016

Lysegenskaber (nedhængt/påbygget): 52W 4000K 8175Lm – SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: u/dæmp

Levetid: 50.000 timer L90/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: 5-polet indstiksklemrække i hver armaturende

Til nedhængning anvendes wireophæng(tilkøb), til påbygning anvendes medfølgende beslag og skruer

Antal armaturer / MCB C10: 52W: 14 armaturer

Isolationsklasse I

Kapslingsklasse IP66

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år