**Julia**

Veldesignet og ekstremt fladt cylindrisk armatur til påbygning men med en højde som er det til indbygning. Julia måler blot 8mm i siden og 25mm på midten. Har vundet iF Design Award 2015 og Red Dot Award 2015

Godkendt til fælles adgangsveje

Til både loft- og vægmontering direkte på underlag såvel indendørs som udendørs. Let og hurtig montage med den unikke tilslutningsløsning, hvor der på én gang skabes mekanisk og elektrisk forbindelse når lysdelen skrues i armaturhuset

Ramme i eloxeret aluminium

Let hvælvet skærm i PC

Mål: Ø300x25 mm

Farve: Armaturkant hvid RAL9016. Kan ved større projekter også leveres i natureloxeret aluminium

Lysegenskaber: 10W 3000K 755Lm - 10W 4000K 845Lm - 15W 3000K 1130Lm - 15W 4000K 1270Lm - 20W 3000K 1510Lm - 20W 4000K 1695Lm - 25W 3000K 1510Lm - 25W 4000K 2110Lm – alle SDCM<3 CRI 90  
Leveres som standard med indstillingen 15W.

Lysspredning: 120°

Styring: Som standard uden dæmp. Kan også leveres med trådløs dæmp - BlueWAVE Casambi (ASD Casambi modul skal placeres udenfor armaturet)

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 4-polet indstiksklemme

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP44. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende

Vandalklasse IK07

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år