**Luna Ø300**

Flot cylindrisk LED armatur med stilrent design som sætter et både elegant og markant præg i rummet  
Mikroprismatisk afskærmning sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19 og høj virkningsgrad på 110Lm/W. Kan på forespørgsel leveres med CLO

Leveres som standard til påbygning direkte på underlaget. Nedhængt monteres i wire (tilkøb)

**Materiale:** Armaturhus i pulverlakeret aluminium. Skærm i UV resistent PMMA

**Mål:** Ø300x65 mm

**Farve:** Hus som standard i hvid RAL9003

**Lysegenskaber:** 20W 3000K 2120Lm - 20W 4000K 2240Lm - alle SDCM<3 CRI 80, på forespørgsel i CRI90

**Lysspredning:** 90°

**Styring:** Uden dæmp, DALI2, Koolmesh, Casambi eller Philips EasyAir

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** i klemrække:

u/dæmp 3x2.5mm² sløjfbar

DALI2 5x2.5mm² sløjfbar

Koolmesh 3x2.5mm² sløjfbar

Casambi 3x2.5mm² sløjfbar

EasyAir 3x2.5mm² sløjfbar

**Isolationsklasse:** Klasse I

**Kapslingsklasse:** IP20

**Vandalklasse:** IK02

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år