**Luna Ø400 up/down**

Flot cylindrisk LED armatur med stilrent design som sætter et både elegant og markant præg i rummet  
Mikroprismatisk afskærmning med lys up/down i forhold 10/90 sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. kan på forespørgsel leveres med CLO

Leveres som standard til påbygning direkte på underlaget. Nedhængt monteres i wire (tilkøb)

**Materiale:** Armaturhus i pulverlakeret aluminium. Skærm i UV resistent PMMA

**Mål:** Ø400x70mm (38mm armaturhus)

**Farve:** Hus som standard i hvid RAL9003

**Lysegenskaber:** 29W 3000K 2985Lm - 29W 4000K 3160Lm - alle SDCM<3 CRI 80, på forespørgsel i CRI90

**Lysspredning:** 90°

**Styring:** u/dæmp, DALI2, Koolmesh, Casambi eller Philips EasyAir

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** i klemrække:

u/dæmp 3x2.5mm² sløjfbar

DALI2 5x2.5mm² sløjfbar

Koolmesh 3x2.5mm² sløjfbar

Casambi 3x2.5mm² sløjfbar

EasyAir 3x2.5mm² sløjfbar

**Isolationsklasse:** Klasse I

**Kapslingsklasse:** IP20

**Vandalklasse:** IK02

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år