**Luxmaster**

Højtydende og robust LED-projektør med hvælvet armaturhus. Sikret mod indtrængende vand og med god mekanisk afkøling af lyskilderne der yder hele 140Lm/W. Har retningsbestemt lys som er særligt velegnet til belysning af f.eks. port områder

Til påbygning

Armaturhus i formstøbt aluminium

Skærm i UV stabil PC

Mål: 235x164,5x108 mm

Farve: antracitgrå RAL7016

Lysegenskaber: 30W 4000K 4200Lm - SDCM<5 CRI 80

Lysspredning: 130\*60°

Styring: u/dæmp

Levetid: 50.000 timer L90/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: Sløjfbar max 3\*1.5mm². Leveres med 1 stk. M20 forskruning og uden kabel

Isolationsklasse I

Kapslingsklasse IP65

Vandalklasse IK08

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år