**Malto Ø312mm**

Robust og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur med hvælvet skærm. Flot lysfordeling, hvor den ønskede lysfarve kan indstilles med dip switch: 3000K/3500K/4000K. Malto kan leveres med indbygget Koolmesh driver og indstillelig HF sensor med dagslysstyring. Armaturerne kan kobles sammen i grupper og kan styres individuelt eller sammen med andre armaturer og sensorer i Bluetooth netværket.

Godkendt til fælles adgangsveje

Til påbygning

Materialer: Armaturhus i metal. Skærm i opal PC

Mål: Ø312x102mm

Farve: Armaturkant hvid RAL9016

Lysegenskaber: SDCM<3 CRI 80, 12W 3000K 1210Lm – 12W 3500K 1325Lm - 12W 4000K 1280Lm

Lysspredning: 110°

Styring: u/ dæmp, Koolmesh trådløs lysstyring

Levetid: 50.000 timer L90/B50

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: u/dæmp 2x0,75mm² ikke sløjfbar, Koolmesh 3x0.75-1.5mm² sløjfbar

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år