**Marena 612x172x54mm u/dæmp**

Elegant allround armatur med høj virkningsgrad. Ellipseformet linjeprismatisk skærm og armaturhus med afrundede kanter

Til påbygning og nedhængning

Armaturhus i aluminium

Skærm i linjeprismatisk polycarbonat og endekapper i ABS

Mål: 612x172x54mm

Farve: Endekapper hvidlakeret RAL9003

Lysegenskaber: 20W 3000K 2385Lm – 20W 4000K 2550Lm - alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 105°

Styring: u/dæmp

Levetid: 75.000 timer L90/B10 / 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: I 3 polet klemrække. Sløjfbar via endekapper eller i center af bagplade

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP54

Vandalklasse: IK06

Godkendelser: CE / RoHS / ErP

Garanti: 5 år