**Nova Max Ø305mm**

Ekstremt effektivt cylindrisk højloftsarmatur med konisk armaturhus. Effektiv mekanisk køling sikrer god varmeafledning og lang levetid med meget lav lysnedgang. Højtydende - 160Lm/W

Til påbygning, nedhængning

Armaturhus i sprøjtestøbt aluminium med korrisionsbestandig legering

Skærm i hærdet glas. Kan leveres med en linjeprismatisk PC skærm eller aluminiums skærm

Mål: Ø305x170mm

Farve: sort RAL8022

Lysegenskaber: 100W 4000K 16600Lm - 150W 4000K 24960Lm - alle SDCM<6 CRI 80 (kan bestilles i SDCM<3)

Lysspredning: 60°, 90° eller 120°

Styring: u/dæmp, 1-10V, Casambi eller DALI-2

Levetid: 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: Leveres med 1m 5x1,0mm2 gummikabel og 80cm sikkerhedswire med karabinhage. Max armaturer per gruppe: MCB C10 - 100W: 11 stk., 150W: 7 stk.

Isolationsklasse: Klasse I. Kan på forespørgsel leveres i klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år