**Nova Max Ø336mm**

Ekstremt effektivt cylindrisk højloftsarmatur med konisk armaturhus. Effektiv mekanisk køling sikrer god varmeafledning og lang levetid med meget lav lysnedgang. Højtydende - 160Lm/W

Til påbygning, nedhængning

Armaturhus i sprøjtestøbt aluminium med korrosionsbestandig legering

Skærm i hærdet glas. Kan leveres med en linjeprismatisk PC skærm eller aluminiums skærm

Mål: Ø336x194mm

Farve: sort RAL8022

Lysegenskaber: 200W 4000K 32375Lm - SDCM<6 CRI 80 (kan bestilles i SDCM<3)

Lysspredning: 60°, 90° eller 120°

Styring: u/dæmp, Casambi eller DALI2

Levetid: 50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: Leveres med 1m 5x1,0mm2 gummikabel og 80cm sikkerhedswire med karabinhage. Max armaturer per gruppe: MCB C10 - 200W: 5 stk.

Isolationsklasse: Klasse I. Kan på forespørgsel leveres i klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år