**Primelux industriarmatur 1200mm 34W Ra80 3000K/4000K 1F gennemfortrådet Dali2**

Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med Dali2 og op til 161Lm/W. Robust konstruktion med rigtig gode lysegenskaber.   
Til påbygning og nedhængning. Nem installation og let adgang til udskiftning af sliddele, også når armaturet er monteret

Hus, skærm og endestykker i polykarbonat (PC), kølelegeme i aluminium

**Mål:** 34W: 1200x68x79 mm

**Farve:** Hvid RAL9016

**Lysegenskaber:** 34W: 3000K 5170Lm, 34W: 4000K 5475Lm - alle SDCM<3 Ra80

**Lysspredning:** 120°

**Styring:** DALI-2, 1-faset. Alle drivere er flicker-fri

**Levetid:** 50.000 timer L90/B20, 100.000 timer L80/B50

**Udskiftelig driver/LED:** Ja/ja

**THD:** ≤ 10%

**Antal enheder pr. MCB C10:** 35 stk.

**Tilslutning:** Gennemfortrådet 5x1.5mm²

**Overspændingsbeskyttelse:** 1 KV

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP66

**Vandalklasse:** IK10

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år