**Primelux industriarmatur 1500mm 52W Ra80 3000K/4000K 1F gennemfortrådet HF sensor**

Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med op til 157Lm/W. Robust konstruktion med rigtig gode lysegenskaber. Fuldt indstillelig HF sensor med vågelys og dagslyssensor.  
Til påbygning og nedhængning. Nem installation og let adgang til udskiftning af sliddele, også når armaturet er monteret

Hus, skærm og endestykker i polykarbonat (PC), kølelegeme i aluminium

**Mål:** 1500x68x79 mm

**Farve:** Hvid RAL9016

**Lysegenskaber:** 52W: 3000K 7700Lm - 52W: 4000K 8175Lm - alle SDCM<3 Ra80

**Lysspredning:** 120°

**Styring:** Indstillelig HF-sensor, 1-faset. Alle drivere er flicker-fri

**Levetid:** 50.000 timer L90/B20, 100.000 timer L80/B50

**Udskiftelig driver/LED:** Ja/ja

**THD:** ≤ 14.15% (u/dæmp)

**Antal enheder pr. MCB C10:** 14 stk.

**Tilslutning:** Gennemfortrådet 5x1.5mm²

**Overspændingsbeskyttelse:** 1 KV

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP66

**Vandalklasse:** IK10

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år