**Proline LED lysrør 1500mm**Energibesparende LED lysrør af høj kvalitet udviklet til professionel brug med en levetid på over 50.000 timer. Fremstillet af glas med beskyttende film som betyder at røret også kan bruges i fødevareindustrien

Til erstatning for traditionelt 56W T8 lysstofrør

Materiale: Armaturhus – rør i glas med beskyttende film

Mål: Ø32x1500 mm

Farve: Opal hvid

Lysegenskaber: 28W 4000K 4060Lm SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 270°

Styring: u/dæmp

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: Monteres i G13 fatning til T8 lysstofrør

Kapslingsklasse IP20

Godkendelser: CE, RoHS, ErP