**Shift 1233mm up/down lys**

Smalt elegant linjearmatur med up down lys. Flot finish i ekstruderet aluminium. Friis & Moltke design samt modtager af iF Design Award og Red Dot Award

Til nedhængning

Hus og endestykker i eloxeret aluminium

Skærm i opal PMMA

Mål: 1233x40x60 mm

Farve: Sort RAL8022, hvid RAL9016

Lysegenskaber: 30W 3000K 2360Lm - 30W 4000K 2650Lm – alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 85°

Styring: U/dæmp som standard. Kan også leveres med dæmp - DALI eller blueWAVE Casambi (som standard med DALI)

Levetid: 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: I 3 eller 5-polet klemrække. Til nedhængning leveres armaturet med ophængssæt og 3m ledning

Isolationsklasse I

Kapslingsklasse IP44

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år