**Shift 1200mm påbygning/nedhængning – til montage i endeløse rækker**

Smalt elegant linjearmatur med flot finish i ekstruderet aluminium. Friis & Moltke design samt modtager af iF Design Award og Red Dot Award

Til nedhængning, påbygning eller vægmonteret. Armaturet kan samles i endeløse baner uden mørke zoner i lyslinjen

Hus og endestykker i eloxeret aluminium

Skærm i opal PMMA

Mål: 1200x40x60 mm

Farve: Sort RAL8022, hvid RAL9016

Lysegenskaber (nedhængt/påbygget): 25W 3000K 2110Lm - 25W 4000K 2355Lm – alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 85°

Styring: U/dæmp som standard. Kan også leveres med dæmp - DALI eller blueWAVE Casambi (som standard med DALI)

Levetid: 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3 eller 5-polet klemrække

Til nedhængning leveres armaturet med ophængssæt og 3m ledning. Medfølgende monteringsdåse til loftmonteret variant har samme farve som armaturet

Isolationsklasse I

Kapslingsklasse IP44

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år