**Shift 633mm påbygning**

Smalt elegant spejlarmatur med flot finish i ekstruderet aluminium. Friis & Moltke design samt modtager af iF Design Award og Red Dot Award

Til påbygning (vægmonteret)

Hus og endestykker i eloxeret aluminium

Skærm i mikroprismatisk PMMA

Mål: 633x40x60 mm

Farve: Sort RAL8022, hvid RAL9016

Lysegenskaber (vægmonteret): 15W 3000K 1225Lm - 15W 4000K 1275Lm - alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: U/dæmp som standard. Kan også leveres med dæmp - DALI eller blueWAVE Casambi (som standard med DALI)

Levetid: 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3 eller 5-polet klemrække

Isolationsklasse I

Kapslingsklasse IP44

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år