**Skyled Compact+ Ø300 m. Koolmesh og HF-sensor og dagslysstyring**

Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Høj virkningsgrad med behageligt lys uden blænding. Monteret med Koolmesh driver og APP-indstillelig Bluetooth sensor-node med HF-sensor og dagslysstyring

Til påbygning

Armaturhus i aluminium

Optisk reflektor/skærm i PMMA

Mål: Ø300x40mm

Farve: Armaturkant hvidlakeret RAL9016, Sort RAL9005 på bestilling.

Lysegenskaber: 20W 3000K 2070Lm – 20W 4000K 2330Lm - alle SDCM<3 CRI80

Lysspredning: 130°

Styring: Koolmesh driver og APP-indstillelig Bluetooth sensor-node med HF-sensor og dagslysstyring. Alle drivere er flicker-fri

Levetid: 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: Koolmesh driver: 2x1,5mm² sløjfbar

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP20

Vandalklasse IK08

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år