**Skyled Compact+ Ø500x38mm mikroprismatisk skærm m. Koolmesh, HF-sensor, dagslysstyring og nødlys**

Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Høj virkningsgrad med behageligt lys uden blænding – UGR19. Monteret med APP-programmerbar Koolmesh Bluetooth driver med nødlysfunktion (3 timers nødlysdrift med internt batteri) og HF-sensor med dagslysstyring

Til påbygning

Armaturhus i aluminium

Optisk reflektor/skærm i mikroprismatisk PMMA

Mål: Ø500x38 mm

Farve: Armaturkant hvidlakeret RAL9016

Lysegenskaber: 26W 3000K 2844Lm - 26W 4000K 2996Lm - alle SDCM<3 CRI80

Lysspredning: 90°

Styring: Koolmesh Bluetooth driver med nødlysfunktion (3 timers nødlysdrift med internt batteri) og HF-sensor med dagslysstyring. Alle drivere er flicker-fri

Nødlysfunktion med autotest eller manuel test via Koolmesh appen, led funktionsindikator. Nødlysfuktioner kan indstilles via appen, ligesom driveren kan alarmere og give funktionsmelding via Gateway direkte til brugens mail eller mobil.

Batteri: LiFePO4:6,4V 1,5Ah

Batteri: ladetid: 16 timer

Levetid: 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: Koolmesh driver: 2x1,5mm² sløjfbar

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP20

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år