**Skyled Compact+ Ø500mm opal skærm**

Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Høj virkningsgrad med behageligt lys uden blænding

Til påbygning

Armaturhus i aluminium

Optisk reflektor/skærm i opal PMMA

Mål: Ø500x38 mm

Farve: Armaturkant hvidlakeret RAL9016

Lysegenskaber: 30W 3000K 3420Lm - 30W 4000K 3715Lm - alle SDCM<3 CRI80

Lysspredning: 130°

Styring: u/dæmp, Dali2 eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri

Levetid: 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: u/dæmp 2x0,75mm² ikke sløjfbar, Dali2 5x1,5mm² ikke sløjfbar. Sløjfedåse med tilslutning op til 5x2,5mm² kan tilkøbes

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP20

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år