**Skyled Compact+ Ø500mm opal skærm m. HF-sensor**

Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Høj virkningsgrad med behageligt lys uden blænding. HF-sensoren har master-slave funktion hvor der kan kobles op til 10 armaturer uden sensor på et armatur med sensor. Har efterløbstid fra 10 sek. til 30 min. og med skumringsrelæ med lysresponsgrænse

Til påbygning

Armaturhus i aluminium

Optisk reflektor/skærm i opal PMMA

Mål: Ø500x38 mm

Farve: Armaturkant hvidlakeret RAL9016

Lysegenskaber: 30W 3000K 3420Lm - 30W 4000K 3715Lm - alle SDCM<3 CRI80

Lysspredning: 130°

Styring: u/dæmp, HF-sensor. Alle drivere er flicker-fri

Levetid: 100.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: u/dæmp 2x0,75mm² ikke sløjfbar. HF sensor: 4-polet indstiksklemmer (L,N,N,L')

Sløjfedåse med tilslutning af op til 5x2,5mm2 kan tilkøbes

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP20

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år