**Skyled Koolmesh 595x595**

Effektivt LED panel med indbygget Koolmesh Bluetooth lysstyring samt PIR- og dagslyssensor. Høj virkningsgrad op til 140Lm/W og lav blænding UGR <19. Ramme i ekstruderet aluminium. Optisk reflektor i PMMA, mikroprismatisk skærm i PS.

**Mål:** 595\*595\*10mm

**Materialer:** Ramme i ekstruderet aluminium / Optisk reflektor (LGP) i PMMA / Mikroprismatisk skærm i PS

**Farve:** Hvid RAL9016

**Lysegenskaber:** SDCM<3 / CRI 80 / 31W 3000K/4000K 4135/4395Lm

**Lysspredning:** 90°

**Styring:** Hytronik Koolmesh BT driver

**Levetid:** 100.000 timer L80/B10 / 50.000 timer L90/B10

**Tilslutning:** Sløjfbar aflastet klemrække 4x1,5mm² + push-indgange 2x1,5mm²

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP20

**Vandalklasse:** IK07

**Godkendelser:** CE / CB / RoHS / ErP / ENEC

**Garanti:** 5 år