**Skyled Prisma 295x1195m CRI90**

Effektivt og energibesparende LED panel med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Høj virkningsgrad – op til 118Lm/W

Til indbygning i lofter med synlige eller skjulte T-skinner, som påbygning med lavprofil 45mm påbygningsramme uden synlige skruer eller nedhængt i wire

Ramme i ekstruderet aluminium

Optisk reflektor i mikroprismatisk PMMA

**Mål:** 295x1195x11mm

**Farve:** Armaturkant hvidlakeret RAL9016

**Lysegenskaber:** Alle SDCM<3 CRI90

14W 3000K/4000K 1525Lm/1660Lm

22W 3000K/4000K 2400Lm/2610Lm

31W 3000K/4000K 3380Lm/3675Lm

36W 3000K/4000K 3925Lm/4265Lm

**Lysspredning:** 85°

**Styring:** u/dæmp, Dali2, Koolmesh, Casambi eller Master Connect

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10, 80.000 timer L80/B20, 100.00 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm², Dali2 sløjfbar 5x2,5mm², Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP44

**Vandalklasse:** IK07

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP, ENEC

**Garanti:** 5 år