**Skyled Prisma 595x595mm CRI80**

Effektivt og energibesparende LED panel med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Høj virkningsgrad – op til 127Lm/W.  
Kan på forespørgsel leveres med CLO

Til indbygning i lofter med synlige eller skjulte T-skinner, som påbygning med lavprofil 45mm påbygningsramme uden synlige skruer eller nedhængt i wire

Ramme i ekstruderet aluminium

Optisk reflektor i mikroprismatisk PMMA

**Mål:** 595x595x11mm

**Farve:** Armaturkant hvidlakeret RAL9016

**Lysegenskaber:** Alle SDCM<3 CRI80

14W 3000K/4000K 1630Lm/1770Lm

22W 3000K/4000K 2665Lm/2785Lm

31W 3000K/4000K 3615Lm/3925Lm

36W 3000K/4000K 4195Lm /4560Lm

**Lysspredning:** 85°

**Styring:** u/dæmp, Dali2, Koolmesh, Casambi eller Master Connect

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10, 100.00 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm², Dali2 sløjfbar 5x2,5mm², Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm². Sløjfedåse kan tilkøbes

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP44

**Vandalklasse:** IK07

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP, ENEC

**Garanti:** 5 år