**Skyled Prolux 295x1195 CRI80**

Effektivt og energibesparende LED panel med blød og flot jævn lysfordeling med meget lav blænding. Høj virkningsgrad op til 132Lm/W. Kan på forespørgsel leveres med CLO.

Til indbygning i lofter med synlige eller skjulte T-skinner, som påbygning med lavprofil 45mm påbygningsramme uden synlige skruer eller nedhængt i wire

Ramme i ekstruderet aluminium

Opal skærm, optisk reflektor i PMMA

**Mål:** 295x1195x11mm

**Farve:** Armaturkant hvidlakeret RAL9016

**Lysegenskaber:** Alle SDCM<3 CRI 80, på forespørgsel i CRI>90

14W 3000K/4000K 1710Lm/1860Lm

22W 3000K/4000K 2690Lm/2925Lm

31W 3000K/4000K 3785Lm/4115Lm

36W 3000K/4000K 4395Lm/4780Lm

**Lysspredning:** 110°

**Styring:** u/dæmp, Dali2, Koolmesh, Casambi eller Master Connect

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10, 100.00 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm², Dali2 sløjfbar 5x2,5mm², Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP44

**Vandalklasse:** IK07

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP, ENEC

**Garanti:** 5 år