**Skyled Prolux G2 595x595 CRI80**

Effektivt og energibesparende LED panel med blød og flot jævn lysfordeling med lav blænding. Høj virkningsgrad op til 147Lm/W. Kan på forespørgsel leveres med CLO.

Til indbygning i lofter med synlige eller skjulte T-skinner, som påbygning med lavprofil 45mm påbygningsramme uden synlige skruer eller nedhængt i wire

Ramme i ekstruderet aluminium. Opal skærm, optisk reflektor i PMMA

**Mål:** 595x595x10mm

**Farve:** Armaturkant hvidlakeret RAL9016

**Lysegenskaber:** Alle SDCM<3 CRI 80

14W 3000K/4000K 1945/2065Lm

26W 3000K/4000K 3010/3840Lm

34W 3000K/4000K 4720/5020Lm

**Lysspredning:** 110°

**Styring:** u/dæmp / Fasedæmp / Dali2 / Koolmesh / Casambi

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10 / 100.00 timer L80/B20

CLO: 50.000 timer L100/B10 / 100.000 timer L90/B20

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / Fasedæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm² / Dali2 sløjfbar 5x2,5mm² / Koolmesh 2x1,5mm² sløjfbar / Casambi 3x1.5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP40

**Vandalklasse:** IK02

**Godkendelser:** CE / RoHS / ErP / ENEC

**Garanti:** 5 år