**Skyled Tunable White 595x595x10 mm**

Firkantet LED panel med dynamisk belysning (Human Centric Lighting) med Tunable White. Mikroprismatisk skærm giver en blød og flot, jævn lysfordeling med meget lav blænding

Til indbygning i lofter med synlige eller skjulte T-skinner, som påbygning med lavprofil 45mm påbygningsramme uden synlige skruer eller nedhængt i wire. Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen

Ramme i ekstruderet aluminium

Mikroprismatisk skærm med optisk reflektor i PMMA

Mål: 595x595x10 mm

Farve: Hvid RAL9016

Lysegenskaber: 42W 2700-6500K 4190-4340Lm - alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: DALI-2 eller Casambi

Levetid: 80.000 timer L80/B20

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 5 polet klemrække

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP40

Vandalklasse IK06

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år