**Skyled påbygning 200x1200x40 mm**

Lækkert rektangulært LED armatur med flot finish og en påbygningshøjde på blot 40mm. Giver øjeblikkelig maksimal lyseffekt og blød jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<20

Til påbygning, nedhængning. Enkelt og hurtigt monteringssystem. Kan installeres på almindeligt brandbare materialer

Ramme i ekstruderet aluminium

Optisk reflektor i PMMA

Mål: 200x1200x40 mm

Farve: Armaturkant hvid RAL9016

Lysegenskaber: 30W 3000K 3240Lm – SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: u/dæmp, Dali2 eller Casambi eller Master Connect Philips. Alle drivere er flicker-fri

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: u/dæmp ikke-sløjfbar 3x0,75mm², Dali2 sløjfbar 5x2,5mm². Master Connect/Casambi 3x1.5mm² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse med tilslutning af 5x2,5mm² kan tilkøbes

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP20

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år