**Solera 20-40W**

Effektivt vejarmatur i slankt rektangulært design med elegante linjer og høj virkningsgrad - op til 125Lm/W. Kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder

Til montage på parkstolpe. Installationshøjde fra 3-12m. Leveres med et 60 mm fikseringsstykke til både top og side montering. Fikseringsstykket kan reguleres i 15° trin for optimal lysteknisk performance

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Materiale: Armaturhus i højtryksstøbt aluminium. Skærm i hærdet glas

Mål: 430x223x219mm (horisontalt monteret med højde inkl. fikseringsstykke)

Farve: Mørk grå

Lysegenskaber: Alle SDCM<5 CRI80

20W 3000K 2425Lm, 4000K 2455Lm

30W 3000K 3640Lm, 4000K 3685Lm

40W 3000K 4850Lm, 4000K 4910Lm

Lysspredning: Afhængig af model

Kipbar: Ja

Styring: Dali2. Som standard med natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-06.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris

Levetid: 100.000 timer L80/B10

Tilslutning: Montage på mastetop Ø60mm. Leveres med 4m kabel 4x1,0mm2

Overspændingsbeskyttelse: 10KV

Isolationsklasse: Klasse II På forespørgsel med Klasse I

Kapslingsklasse: IP66

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år