**Solera 160W**

Effektivt vejarmatur i slankt rektangulært design med elegante linjer og høj virkningsgrad - op til 125Lm/W. Kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder

Til montage på parkstolpe. Installationshøjde fra 3-12m. Leveres med et 60 mm fikseringsstykke til både top og side montering. Fikseringsstykket kan reguleres i 15° trin for optimal lysteknisk performance

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Materiale: Armaturhus i højtryksstøbt aluminium. Skærm i hærdet glas

Mål: 710x339x264 mm (horisontalt monteret med højde inkl. fikseringsstykke)

Farve: Mørk grå

Lysegenskaber: 160W 4000K 20.110Lm – SDCM<5 CRI80

Lysspredning: Afhængig af model

Kipbar: Ja

Styring: u/dæmp

Levetid: 100.000 timer L80/B10

Tilslutning: Montage på mastetop Ø60 mm. Leveres med 4m kabel 4x1,0mm2

Overspændingsbeskyttelse: 10 KV

Isolationsklasse: Klasse II. På forespørgsel med Klasse I

Kapslingsklasse: IP66

Vandalklasse: IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år