**Stilla**

Moderne og robust LED vejarmatur. Elegant dråbeformet armaturhus. Høj virkningsgrad på over 144Lm/W giver effektiv og energibesparende belysning. Værktøjsfri adgang til driver mv. for let vedligeholdelse

Til montage på mast/parkstolpe. Installationshøjde fra 3-6m. Monteres på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder

Armaturhus i højtryksstøbt aluminium med anti-UV polyesterpulverlakering

Linse i PC

Skærm i højkvalitets hærdet glas

**Mål:** 521x360x92 mm

**Farve:** aluminiumsgrå RAL9006, antracitgrå RAL7016

**Lysegenskaber:** Alle SDCM<3 CRI70

13W 3000/4000K 1570/1775Lm

20W 3000/4000K 2620/2730Lm

30W 3000/4000K 3930/4095Lm

40W 3000/4000K 5240/5460Lm

**Lysspredning:** Elliptisk eller rundstrålende

**Styring:** DALI2

**Levetid:** 100.000 timer L90/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** Montage på mastetop Ø60 mm. Tilslutning i 4-polet klemrække. Leveres med 5m kabel 4x1,0mm2

**Overspændingsbeskyttelse:** 20KV

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP66

**Vandalklasse:** IK08

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år