**Sunled Ø350 mm – m/HF-sensor og vågelys**

Veldesignet cirkulært armatur til påbygning med opal skærm til kant uden synlig ramme på fronten. Lysfarve justerbar med skydekontakt. Maksimal rækkevidde for sensor er 8 m.

Til både loft- og vægmontering direkte på underlag såvel indendørs som udendørs. Let og hurtig montage

Hus (bagside) i brandhæmmende hvid PC

Let hvælvet skærm i brandhæmmende opal PC

Mål: Ø350x48 mm

Farve: Armaturhus hvid RAL9016.

Lysegenskaber: 19W 3000K 1968Lm - 19W 4000K 2125Lm - 19W 5700K 2008Lm – alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: m/HF-sensor og vågelys

Levetid: 50.000 timer L90/B10

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3-polet indstiksklemme

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende

Vandalklasse IK08

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år