**Trend Park**

Moderne og elegant energibesparende LED Parkarmatur med konisk hus og buet topplade, der med indirekte lys og rotationssymmetrisk lysfordeling giver en behagelig og effektiv belysning

Til montage på vægbeslag eller parkstolpe. Installationshøjde fra 3-6 m. Montage på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder

Armaturhus i pulverlakeret sprøjtestøbt aluminium med seaside coating – korrosionsklasse C4

Konisk afskærmning i UV-stabil PC. Rotationssymmetrisk lysdistribution. Kan leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning

Mål: Ø500x607 mm

Farve: Antracitgrå RAL7016 eller aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris

Lysegenskaber: SDCM<3 CRI 80. Leveres som standard 30W

20W 3000K 1767Lm - 20W 4000K 1860Lm

30W 3000K 2650Lm - 30W 4000K 2790Lm

40W 3000K 3533Lm - 40W 4000K 3720Lm.

Styring: DALI-2. Som standard med natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-6.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Andre profiler kan tilkøbes

Levetid: 100.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: Leveres med 4m 4x1mm² kabel

Overspændingsbeskyttelse SPD 20KV

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP65

Vandalklasse IK10

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år