**Trend pullert G2**

Moderne cylindrisk pullert med konisk skærm og hvælvet top plade. Skjult montage for et gennemført og fuldendt design. Fremragende lysegenskaber muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af de højeste E-klasser selv ved stor armaturafstand. Nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse.

Leveres som standard med DALI2, så belysningen kan dæmpes hvilket giver en yderligere energibesparelse. Kan på forespørgsel leveres uden dæmp

Monteres på fundament i galvaniseret stål (bestilles separat) til nedgravning eller fastboltes direkte på fast underlag

Armaturhus i pulverlakeret sprøjtestøbt aluminium med seaside coating – Korrosionsklasse C4

Afskærmning i UV-stabil PC med rotationssymmetrisk lysfordeling. Kan leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet

Mål: Ø217x1000 mm

Farve: antracitgrå RAL7016 eller aluminiumgrå RAL9006

Lysegenskaber: Alle SDCM<3 CRI 80

8W (u/dæmp og DALI2): 3000K 540Lm, 4000K 575Lm

12W (DALI2): 3000K 810Lm, 4000K 860Lm

Styring: u/dæmp eller DALI2

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5mm2 (ved brug af AP9 dåse kan kabler over 2,5 mm2 anvendes)

Overspændingsbeskyttelse: 10 KV

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Vandalklasse: IK09

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år