**Trend Wall**

Veldesignet og robust LED væglampe med konisk skærm og hvælvet topplade. Samme tidløse design og flotte finish som Trend Pullert. Kvalitetsmaterialer og gode lysegenskaber sikrer lang levetid og høj komfort

Monteres nemt på væg med den medfølgende montageplade hvis gennemtænkte design sikrer, at regnvand ikke samler sig bag armaturhusets kabelindføring og beslag

Armaturhus i pulverlakeret sprøjtestøbt aluminium

Afskærmning i UV-stabil PC med rotationssymmetrisk lysfordeling

Mål: Ø217 (inkl. beslag 235)x270mm

Farve: Antracitgrå RAL7016, aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farve

Lysegenskaber: SDCM<3 CRI80 12W 3000K 810Lm, 4000K 860Lm

Styring: u/dæmp

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: i 3-polet IP68 forskruning - max 2,5mm²

Overspændingsbeskyttelse: 10KV

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP65

Vandalklasse: IK08

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år