**Vario**

Smart firkantet LED vægarmatur i stilrent design. Er UV-bestandigt og kan monteres både ude og inde. Er såvel opad som nedadlysende med individuel justerbar spredningsvinkel fra 15° til 120°, som indstilles via de fleksible aluminiumsplader. Armaturet er sløjfbart.

Godkendt til fælles adgangsveje

Til påbygning

Armaturhus i aluminium

Skærm i PC

Mål: 120x96,8x100 mm

Farve: sort RAL9005

Lysegenskaber: 10W 3000K 830Lm, 10W 4000K 980Lm – alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 15° - 120°

Styring: u/dæmp

Levetid: 50.000 timer L80/B10

LED-modul ikke udskiftelig. Driver ikke udskiftelig

Tilslutning: I 3x1,5mm² indstiksklemme

Isolationsklasse I

Kapslingsklasse IP65

Vandalklasse IK06

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år