**Viva**

Flot, højtydende LED panel med indirekte lys. Fremragende lysegenskaber med meget lav blænding. - under UGR19. Høj virkningsgrad op til 121Lm/W. Lysfarveskift med DIP switch bag på armatur

Til indbygning i lofter med synlige T-skinner

Ramme i ekstruderet aluminium

**Mål:** 595x595x75mm

**Farve:** Armaturkant hvidlakeret RAL9016

**Lysegenskaber:** 36W 3000K/3500K/4000K 4100/4230/4360 Lm. Alle SDCM<3 CRI80

**Lysspredning:** 120°

**Styring:** DALI-2

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50

LED-modul udskiftelig. Driver udskiftelig

**Tilslutning:** Indstiksklemrække 5x1,5mm² Ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP20

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år