**Astra Ø500x14 mm**

Rundt indbygningsarmatur med lav profil – 13,8 mm. Let og luftigt designsprog, der passer godt ind i skandinavisk bygningsindretning og designtradition. Højtydende (op til 103 lm/W) med fremragende lysegenskaber (UGR19)

Til indbygning i loft. Nem og hurtig montering med robust fjedersystem, der sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft

Hus i aluminium

Linse i PMMA

Skærm i PS (polystyren)

Mål: Ø500x14 mm (hulmål: Ø470-Ø480 mm)

Farve: hvid RAL9016

Lysegenskaber: 30W 3000K 3010Lm - 30W 4000K 3095Lm – alle SDCM<3 CRI 80

Lysspredning: 120°

Styring: uden dæmp, DALI, Master Connect eller Casambi

Levetid: 50.000 timer L90/B20

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3/5-polet klemrække – afhængig af driver

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP20

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti 5 år