**Quickspot Mini Pro**

Højtydende lækker rund LED indbygningsspot med høj virkningsgrad og lav indbygningshøjde på kun 33mm. Har en meget flot dæmpningsprofil med universal LED lysdæmpere

Godkendt til fælles adgangsveje

Til indbygning. Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget

Armaturhus i aluminium

Skærm i PC

Mål: Ø80x33 mm (hulmål: 68-75 mm)

Farve: Hvid RAL9016

Lysegenskaber: 6W CRI90 3000K/4000K 432/465Lm – SDCM<3

Lysspredning: 36°

Kipbar: Op til 25°

Styring: Fasedæmp

Levetid: 50.000 timer L80/B50

LED-modul ikke udskiftelig. Driver udskiftelig

Tilslutning: I 3-polet indstiksklemme. Sløjfbar op til 2,5mm² kabel

Isolationsklasse II

Kapslingsklasse IP54

Godkendelser: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år